005.88-0 RA 18 00 30.32048 DEC -24 04 03.6000 005.88-0.39.ICL001.1

Plot file version 1 created 27-NOV-2009 20:46:31

Average over area in X: 131 131 in Y: 155 155

JY/BEAM

Kilo VELO-LSR

-20 -10 0 10 20 30 40

24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4